Мискин Сергей Петрович

ГБОУ СОШ с.Камышла, Самарская область

Учитель физкультуры

**План-конспект открытого урока по ОБЖ с учащимися 10 класса.**

**Тема: Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова.**

**Цель урока:** Отработать с учащимися порядок неполной разборки и сборки, разобрать с учащимися правила ухода за автоматом, его хранение и сбережение.

**Время:** 40 минут (на каждый урок)

**Тип урока:** комбинированный

**Учебно-наглядный комплекс:** учебник ОБЖ 10 класс, Наставление по стрелковому делу МО РФ, М., Воениздат, 1973г., учебный плакат.

**Оборудование:** макет автомата Калашникова, плакаты по теме.

**ХОД УРОКА**

**I. Вступительная часть**

**\* Организационный момент**

**\* Контроль знаний учащихся:**

- Какие команды подает командир отделения для воинского приветствия в строю?

- Что отвечает, согласно уставу, военнослужащий, стоящий в строю, если начальник обращается к

нему по воинскому званию и фамилии?

- Что отвечает военнослужащий, стоящий в строю, если начальник обращается к

нему только по воинскому званию?

- Что по уставу должен делать начальник, которого приветствуют военнослужащие, после подачи

команды для выполнения воинского приветствия?

**II. Основная часть**

- объявление темы и цели занятия

- объяснение нового материала**:** § 59, стр. 278-283

**1. Рассказ темы урока.**

**Разборка автомата Калашникова может быть неполной или полной.**

**Неполная разборка** автомата Калашникова проводится для чистки, смазки и осмотра автомата.

Полная разборка автомата Калашникова проводится для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при ремонте.

**Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов.**

Разборку и сборку автомата производят на столе или чистой подстилке; части и механизмы кладут в порядке разборки, обращаются с ними осторожно, не складывают одну часть на другую и не применяют излишних усилий и резких ударов. При сборке автомата надо сличить номера на его частях: у каждого автомата номеру на ствольной коробке должны соответствовать номера на газовой трубке, затворной раме, затворе, крышке ствольной коробки и других частях автомата.

Обучение разборке и сборке на боевых автоматах допускается лишь в исключительных случаях и с соблюдением особой осторожности в обращении с частями и механизмами.

**2. Демонстрация. Презентация неполной разборки автомата**

**Порядок неполной разборки автомата:**

**1. Отделить магазин.**  Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин, нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода.

**2. Вынуть пенал с принадлежностью.**

Утопить пальцем правой руки крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда, раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и шпильку.

У автомата со складывающимся прикладом пенал носится в кармане сумки для магазинов.

**3. Отделить шомпол.**

**4. Отделить крышку ствольной коробки.**

**5. Отделить возвратный механизм.**

**6. Отделить затворную раму с затвором.**

**7. Отделить затвор от затворной рамы.**

**8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.**

**Порядок сборки автомата после неполной разборки:**

**1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.**

**2. Присоединить затвор к затворной раме.**

**3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.**

**4. Присоединить возвратный механизм.**

**5. Присоединить крышку ствольной коробки.**

**6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.**

**7. Присоединить шомпол.**

**8. Вложить пенал в гнездо приклада.**

**9. Присоединить магазин к автомату.**

**Уход за автоматом, его хранение и сбережение**

Автомат должен содержаться в чистоте и полной исправности и быть готовым к действию.

Это достигается своевременной и умелой чисткой и смазкой и правильным хранением.

Обращаться с автоматом нужно бережно. При проверке работы ударно-спускового механизма автомата не производят излишних спусков курка.

При казарменном и лагерном расположении автомат хранится в пирамиде; в особом отделении той же пирамиды хранятся магазины, сумка для магазинов, штык-нож в ножнах и масленка, а для автомата со складывающимся прикладом, кроме того , пенал с принадлежностью и чехол для автомата.

Сумка для магазинов и ремень должны храниться чистыми и сухими.

При временном расположении в каком-либо здании автомат хранить в сухом месте в удалении от дверей, печей и нагревательных приборов. В боевой обстановке военнослужащий должен держать автомат при себе, в руках.

**3. Практическая тренировка по отработке навыков неполной разборки и сборки автомата Калашникова.**

Учащиеся по очереди практикуются в разборке и сборке автомата Калашникова.

**Выводы:**

**1.** Разборка и сборка автомата производится на столе или чистой подстилке.

**2.** Обращаться с частями и механизмами автомата Калашникова следует осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов.

**3.** При сборке автомата сличаются номера на его частях с номерами на ствольной коробке.

**4.** Полная разборка автомата Калашникова проводится только при сильном его загрязнении.

**III. Закрепление материала:**

- С какой целью проводится неполная разборка и сборка автомата Калашникова?

- На каких частях автомата Калашникова проставлен его серийный номер?

- Почему не рекомендуется и даже вредна частая разборка автомата Калашникова?

- В каких случаях проводится полная разборка автомата Калашникова?

- Какие основные характеристики стрельбы из автомата Калашникова?

- На чем основано автоматическое действие автомата Калашникова?

- Какие основные части и механизмы автомата Калашникова вы знаете?

- Что еще входит в комплект автомата?

**IV. Итог урока**

**V. Домашнее задание:** § 59, стр. 278-283. Задание: Внимательно изучить порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова.